void setup()

{

pinMode(7,OUTPUT);

pinMode(8,OUTPUT);

pinMode(9,OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(7,HIGH);

digitalWrite(8,LOW);

digitalWrite(9,LOW);

delay(1000);

digitalWrite(7,LOW);

digitalWrite(8,HIGH);

digitalWrite(9,LOW);

delay(1000);

digitalWrite(7,LOW);

digitalWrite(8,LOW);

digitalWrite(9,HIGH);

delay(1000);

}